**Памятка по выбору пластикового окна**

Чтобы не запутаться в процессе выбора и заказа пластикового окна, удобно иметь под рукой памятку, в которой прописаны все параметры, на которые нужно обратить внимание. Она поможет задать правильные вопросы консультанту и ничего не упустить из виду.

**При выборе профиля смотрим на:**

1. **Ширину и количество воздушных камер**. Для средней полосы 3 камер вполне достаточно.
2. **Толщину стенок (класс).** Желательно брать класс A с толщиной внешних стенок от 2,8 мм. Класс C для жилых помещений не подходит!
3. **Морозостойкость**. Нужна, если зимы холодные.
4. **Производителя**. Лучше обратить внимание на крупные компании с хорошей репутацией, которые дают длительную гарантию.

**Для стеклопакетов выбираем такие параметры:**

1. **Количество камер**. Оптимальный, наиболее экономически целесообразный вариант – 2 камеры. На балконе достаточно однокамерных стеклопакетов.
2. **Толщину стекол и камер, их соотношение**. Чем толще, тем теплее и тише. Разная толщина – плюс к шумоизоляции.
3. **Наполнение камер** (воздух или инертный газ). С аргоном или криптоном будет больше тепла и меньше шума. Но нужно быть готовым к тому, что газ улетучится раньше, чем закончится срок службы окна.
4. **Свойства стекла** (энергосберегающее, противоударное, солнцезащитное, тонированное). Выбираем по необходимости. Например, противоударное стекло пригодится только на нижних этажах. Владельцам частных домов выгоднее ставить энергосберегающие стекла, которые быстро окупятся и позволят экономить на отоплении.
5. **Материал дистанционной планки**. Пластиковая или стальная планка теплее алюминиевой.
6. **Дополнительные элементы** (встроенные жалюзи, шпросы). Ориентируемся на свой вкус.

***Минимальные параметры для стеклопакета – 4-10-4-10-4 или 4-16-И4, оптимальные – 4-Ar16-4-Ar12-И4.***

**Выбираем уплотнитель:**

Смотрим на вид материала. Резину лучше не брать, TPE – хороший вариант, силикон и EPDM лучше, но дороже.

**Определяемся с конструкцией:**

1. **Способ открывания** (глухая створка, поворотная, поворотно-откидная, раздвижная, вращающаяся).
2. **Количество открывающихся створок**. Чем их меньше, тем дешевле окно.

**Вопросы по фурнитуре:**

1. **Допустимая** **нагрузка** (чем больше, тем лучше).
2. **Заложенное количество** **циклов** (аналогично).
3. **Вспомогательные элементы** (ограничители, микролифт, защита – выбираем только то, что нужно, чтобы не переплачивать за то, чем не будем пользоваться).

**Аксессуары:**

Москитные сетки, детские замки, жалюзи и другие дополнительные элементы выбираем и заказываем сразу, чтобы потом не платить отдельно за доставку и установку.

 **Если у вас возникнут вопросы, вы можете задать их в комментариях к статье на нашем сайте:** [**http://mr-build.ru/konstruktsii/kak-vybrat-plastikovye-okna.html**](http://mr-build.ru/?p=19278&preview=true)